|  |  |
| --- | --- |
| **Система подсчёта посетителей OdexPro Standard** | |
| Оборудование данной конфигурации устанавливается на входе магазина, технические характеристики системы подсчета посетителей OdexPro Std позволяют перекрыть проходы шириной до 6 м. Датчики OdexPro Std устанавливается на: боковых стенах, кронштейнах к дверям, или на вертикальных стойках. | |
| http://www.odexpro.ru/images/sth/4_pic_2.gif Приемник OdexPro | http://www.odexpro.ru/images/sth/4_pic_1.gif Передатчик OdexPro |
| |  | | --- | | **Аппаратная часть системы подсчета посетителей OdexPro Standard:**  1.    Приемник.  2.    Передатчик.  3.    Оптическая развязка.  4.    Блок питания 12 В, 100 mA | | |
| Конфигурация  системы OdexPro Std и основных узлов | |
| Рис.2 Конфигурация системы OdexPro Std и основных узлов  Приемник подключается к системному блоку через оптическую развязку (без контроллера). Количество одновременно подключенных датчиков ограничивается количеством Com-портов. Рекомендуется одновременно подключать не более двух проходов. Возможны варианты установки плат расширения Com-портов. На стандартных проходах погрешность составляет не более 5 %.            Программная часть системы подсчета OdexPro Standard состоит из программы - регистратора посетителей OdexPro Standard, программы – администратора базы данных,  программы – графика посетителей и построения отчетов и программы-тестирования датчиков. | |
| Отчет о посетителях в режиме  online  Рис.3. Отчет о посетителях в режиме  online. | Стандартный отчет о посетителях торгового объекта за выбранный период Рис.4 Стандартный отчет о посетителях торгового объекта за выбранный период |
| Программа – регистратор (рис. 3) в реальном времени (online) отображает количество вошедших и вышедших посетителей, как по отдельным проходам, так и по всему торговому залу в целом и сохраняет информацию о проходах посетителей в базу данных.             Программа – графика посетителей и построения отчетов (рис. 4) позволяет получать отчеты в графическом и табличном видах за интересующий период времени с интервалом от 5 мин и больше по любому отдельному проходу, группе проходов или всему торговому центру. Программа может быть установлена на любой компьютер, имеющий доступ к базе данных через локальную сеть. | |
| **Комплект поставки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Количество** | **Примечание** | | Передатчик | 1 шт. | 90 х 50х 25 мм | | Приемник | 1 шт. | 90 х 50х 25 мм | | Оптическая развязка | 1 шт. | Оптическая развязка подключается к приемнику через настенную телефонную розетку RG-11,6p4c(в комплект поставки не входит) | | Блок питания | 1 шт. | 12 В, 200 ма | | Программное обеспечение OdexPro Standard | 1 шт. | CD | | |