|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Программируемая клавиатура KB99-064L-Mxx** | |
| |  |  | | --- | --- | | http://www.maitek.ru/upload/iblock/4c4/kb99-64_detal.jpg |  |   Характеристики   |  | | --- | |  | | Интерфейс: | АТ, RS232, USB | | Количество клавиш: | 64 в матрице 8 х 8 | | Ресурс нажатия 1 клавиши: | более 50 мил. | | Тип клавиш: | Механические модули Cherry | | Ход клавиши: | 4 мм | | Считыватель магнитных карт: | ISO 7810, ISO 7811 | | Напряжение питания: | + 5В ±10% | | Средний потребляемый ток: | до 20 мА | | Материал корпуса: | ABS пластик, Сталь | | Температура эксплуатации: | -20 °C...+60 °C | | Температура хранения: | -30°C...+75°C | | Размер: | 173х260х47 | | Вес: | 970 г. |   **Сервисные программы:**  ***LoadExpert AT*** Версия: 2.5.1 Размер: 3,35 Мб Описание: Программное обеспечение для программирования и обслуживания программируемых клавиатур KB99 и считывателей магнитных карт ELF подключаемых по интерфейсу АТ  ***LoadExpert RS*** Версия: 2.4.1 Размер: 2,68 Мб Описание: Программное обеспечение для программирования и обслуживания программируемых клавиатур KB99 и считывателей магнитных карт ELF подключаемых по интерфейсу RS232  ***LoadExpert USB*** Версия: 2.4 Размер: 4,15 Мб Описание: Программное обеспечение для программирования и обслуживания программируемых клавиатур KB99 и считывателей магнитных карт ELF подключаемых по интерфейсу USB  ***Руководство пользователя по ПО "LoadExpert"***  Версия:  Размер: 2,55 Мб Описание: Руководство пользователя по использованию ПО "LoadExpert"  **Библиотеки:**  ***Файл для печати наклеек на клавиши*** Версия:  Размер: 15,5 Кб Описание: Файл для печати наклеек на клавиши |